**Tipos de redes sem fio**

* **Ad hoc**
  + Backbone sem fio
  + Elementos são móveis e servem como roteadores
  + Dispositivos móveis comunicam diretamente entre si
  + Fácil instalação
* **Infra-estruturada**
  + Backbone com fio
  + Dispositivos móveis comunicam diretamente com os pontos de acesso (AP)
  + Adequado para locais onde APs podem ser instalados

**Bandas de Frequência ISM (Industrial, Scientific and medical)**

Bandas reservadas para o desenvolvimento ISM

As frequências podem variar de país para país

Faixa de 6GHz liberada pela Anatel em 2021